[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ntp counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`> show ntp counters`

NTPのパケット送受信カウンターを表示する。

### 使用例

    awplus> show ntp counters ↓
    Client Sent               93
    Client Received           93
    Client Valid Received     93

表 1
Client Sent | NTPサーバーに向けて送信したNTPパケットの数
Client Received | NTPサーバーから受信したNTPパケットの数
Client Valid Received | NTPサーバーから受信した有効なNTPパケットの数

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A