[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# rule

モード: 無線MACフィルターモード
カテゴリー: 無線機能 / MACフィルター

`(config-wireless-mac-flt)# rule TYPE`

MACフィルター（MACアドレスリスト）のフィルタータイプ（ホワイトリストかブラックリスト）を指定する。
初期設定はdeny（ブラックリスト）。

### パラメーター

`TYPE :=` | `{permit|deny}`
| MACフィルターの利用方法（フィルタータイプ）。以下から選択する
| `permit` | ホワイトリスト（許可リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを許可し、他は拒否する（デフォルト拒否）
| `deny` | ブラックリスト（拒否リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを拒否し、他は許可する（デフォルト許可）

### 使用例

■ MACフィルター「1」のフィルタータイプをホワイトリストに設定する。

    awplus(config-wireless)# wireless-mac-filter 1 ↓
    awplus(config-wireless-mac-flt)# rule permit ↓

### コマンドツリー

    wireless-mac-filter (無線設定モード)
        |
        +- rule（無線MACフィルターモード）

### 関連コマンド

wireless-mac-filter（無線設定モード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A