[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# association-advertisement enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] association-advertisement enable`

ローミング通知機能を有効にする。
ローミング通知は、無線クライアントが無線APに接続したとき、管理VLANに設定されているネットワークへ通知のブロードキャストフレームが送信され、本フレームを受信した無線APは自身の無線クライアント接続情報を更新する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本機能を使用するためには、同一サブネット上の無線APで、互いにローミング通知が「有効」に設定されている必要がある。

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- association-advertisement enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A