[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# radius-secure-proxy aaa

モード: グローバルコンフィグモード --> RadSecプロキシー・AAAモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# radius-secure-proxy aaa`

RadSecの設定を行うRadSecプロキシー・AAAモードに移行する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- radius-secure-proxy aaa（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- proxy-port（RadSecプロキシー・AAAモード）
             +- server（RadSecプロキシー・AAAモード）
             +- server mutual-authentication（RadSecプロキシー・AAAモード）
             +- server name-check（RadSecプロキシー・AAAモード）
             +- server trustpoint（RadSecプロキシー・AAAモード）

### 関連コマンド

show radius-secure-proxy aaa（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A