[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# authentication

モード: WEP設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wep)# authentication {open-system & shared-key}`

`(config-wireless-sec-wep)# no authentication`

対象セキュリティー設定（WEP）で使用するWEP認証方式を指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はopen-system。

### パラメーター

`open-system` | WEPオープンシステム認証。無線接続時の認証は行わず、事前設定されたWEPキーを使ってデータの暗号化を行う
`shared-key` | WEP共有キー認証。初歩的な認証を行うが、WEPキーを平文でクライアントに配布するため、Open System認証より安全性が低いと考えられている。通常はWEPオープンシステム認証の使用を推奨

### コマンドツリー

    security mode wep (無線設定モード)
        |
        +- authentication（WEP設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A