[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ciphers

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# ciphers {ccmp & tkip}`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no ciphers`

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）で使用する暗号プロトコルを指定する。使用可能な暗号プロトコルはsecurity mode wpa-personalコマンドに応じて下表を参考に指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はccmp。

表 1
WPAバージョン | 暗号プロトコル
WPA and WPA2 | ccmp & tkip
WPA2 | ccmp
WPA2 and WPA3 | ccmp
WPA3 | ccmp

### パラメーター

`ccmp` | CCMP（AES）。米国商務省の承認した標準技術を用いた暗号化を行う。強力なアルゴリズムを持つ
`tkip` | TKIP。WEPと同様にRC4で暗号化するが、暗号キーは無線クライアントごとに異なったものが使われ、一定回数使用すると新たなものに変更される

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線設定モード)
        |
        +- ciphers（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A