[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# network

モード: ゾーンモード --> ゾーン・ネットワークモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`(config-zone)# [no] network NAME`

対象ゾーン内に指定した名前のネットワーク定義を新規作成し、その内容を編集するためのネットワークモードに移動する。または、既存のネットワーク定義を編集するためのネットワークモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前のネットワーク定義（配下のホスト定義も含む）を削除する。この場合はゾーンモードのまま移動しない。
UTM機能では各種ルールの条件指定に下記2要素を使うが、「ネットワーク」はこのうちの「エンティティー」を構成する第2レベル要素であり、1個以上のIPv4/IPv6サブネットアドレス（＋インターフェース名）と関連付けることで機能するようになる（ip subnet/ipv6 subnet）。また、「ネットワーク」の配下には任意の数の「ホスト」（host）を定義することができる。

- エンティティー（通信主体）：IP/IPv6アドレスの情報。送信元、宛先の指定に使う
- アプリケーション：プロトコルタイプ、TCP/UDPポートなどの情報。通信の種類（アプリケーション）を指定するために使う

エンティティーの詳細については、解説編を参照。

### パラメーター

`NAME` | ネットワーク定義名。最大64文字。使用可能文字は半角英数とハイフン（-）、アンダースコア（_）。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ ゾーン「private」配下にネットワーク定義「wired」を作成する。

    awplus(config)# zone private ↓
    awplus(config-zone)# network wired ↓

■ ゾーン「private」配下のネットワーク定義「wired」を削除する。指定したネットワーク配下のホスト定義も削除される点に注意。

    awplus(config)# zone private ↓
    awplus(config-zone)# no network wired ↓

### コマンドツリー

    zone (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- network（ゾーンモード）
             |
             +- host（ゾーン・ネットワークモード）
             +- ip subnet（ゾーン・ネットワークモード）
             +- ipv6 subnet（ゾーン・ネットワークモード）

### 関連コマンド

show entity（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A