[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# network-auth-type

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# network-auth-type NETWORKAUTHTYPE [redirect-url URL]`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no network-auth-type NETWORKAUTHTYPE`

ネットワークの認証方式を設定する。
no形式で実行した場合は、指定した認証方式の設定を初期設定に戻す。
初期設定は未設定。

表 1：認証方式
NETWORKAUTHTYPE | 概要
online-enrollment | オンライン登録での認証
terms-and-conditions | 利用規約への同意での認証
redirect-http-https | http/httpsリダイレクト
redirect-dns | DNSリダイレクト

### パラメーター

`NETWORKAUTHTYPE` | 認証方式（詳細は表1を参照）
`redirect-url URL` | リダイレクト先のURL。URLはASCII準拠で最大253文字まで。ただし「{ } | \ ^ [ ] 」は使用できない

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- network-auth-type（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A