[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# server

モード: サーバーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config-sg)# [no] server SERVER [auth-port <0-65535>] [acct-port <0-65535>]`

対象認証サーバーグループにRADIUSサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は認証サーバーグループからRADIUSサーバーを削除する。
本コマンドで指定するRADIUSサーバーは、あらかじめradius-server hostコマンドで登録済みのものでなくてはならない。

### パラメーター

`SERVER :=` | `A.B.C.D`
| RADIUSサーバーのIPアドレス
`auth-port <0-65535>` | RADIUSサーバーの認証用UDPポート番号。radius-server hostコマンドの同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること
`acct-port <0-65535>` | RADIUSサーバーのアカウンティング用UDPポート番号。radius-server hostコマンドの同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること

### コマンドツリー

    aaa group server radius (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server（サーバーグループモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A