[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap capability hwtype

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`> show wireless ap capability hwtype at-tq6702gen2-r`

AP共通設定（APプロファイル）で指定可能なモード、帯域幅の組み合わせを表示する。

### 使用例

    awplus# show wireless ap capability hwtype at-tq6702gen2-r ↓
    Country: jp
    Model           Band Radio Mode      Bandwidths
    ---------------- ---- ----- --------- ----------------
    at-tq6702 gen2-r  -    1     bg        20
                                 bg-n      20, 40
                                *bg-n-ax   20, 40
                           2     a         20
                                 a-n       20, 40
                                 a-n-ac    20, 40, 80
                                *a-n-ac-ax 20, 40, 80

### 関連コマンド

bandwidth（APプロファイル・無線モード）
mode（APプロファイル・無線モード）
radio（APプロファイルモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A