[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# latency bad-above

モード: リンク性能プロファイルモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-profile)# latency bad-above <1-2000>`

`(config-linkmon-profile)# no latency bad-above`

対象リンク性能プロファイルにおけるレイテンシーの不良判定しきい値を設定する。
no形式で実行した場合はレイテンシーの不良判定しきい値を削除する。
初期状態は未設定（判定基準としてレイテンシーを使わない）。
レイテンシーが不良判定しきい値を上回った場合、該当回線（ネクストホップ）は「bad」と判定され、SD-WANロードバランスの選択対象から除外される。
また、「bad」と判定されている状態でレイテンシーが良好判定しきい値（latency good-below）以下に下がると、該当回線は「good」に判定変更され、再びロードバランスの選択対象に戻る。

### パラメーター

`<1-2000>` | レイテンシー（ミリ秒）

### コマンドツリー

    linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- latency bad-above（リンク性能プロファイルモード）

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
latency good-below（リンク性能プロファイルモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon group（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A