[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# log time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log DESTINATION time {local|OFFSET}`

hostログ、emailログの出力先定義において、ログ出力先（syslogサーバー、メール受信者）のタイムゾーンを設定する。
本装置とログ出力先のタイムゾーンが異なる場合、ログメッセージ内の時刻情報が受信側の時刻に変換された上で送信される。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログ出力先。logコマンドで定義したhostログかemailログの出力先を指定する
| `host {A.B.C.D|X:X::X:X}` | syslogサーバー。サーバーのIPv4アドレス（A.B.C.D）またはIPv6アドレス（X:X::X:X）を指定する
| `email TOADDRESS` | 電子メールアドレス。TOADDRESSにメールアドレスを指定する
`local` | 本装置と出力先のタイムゾーンが同じ場合に指定する。この場合、時刻情報の変換は行われない。初期値
`OFFSET :=` | `{local-offset|utc-offset} {plus|minus} <0-24>`
| 出力先のタイムゾーンを本装置またはUTC（協定世界時）との時差で指定する。たとえば、出力先のほうが本装置の設置場所よりも3時間進んでいる場合は「local-offset plus 3」のように指定する。この場合、該当出力先に送信するメッセージ内の時刻情報は3時間加算されて送信される
| `local-offset|utc-offset` | 出力先のタイムゾーンを本装置との時差で指定するときはlocal-offset、UTCとの時差で指定する場合はutc-offsetを指定する
| `plus|minus` | 出力先のほうが本装置またはUTCよりも進んでいるときはplus、遅れているときはminusを指定する
| `<0-24>` | 時差の絶対値（単位は時）

### 使用例

■ syslogサーバー192.168.10.2のほうが本装置の設置場所より3時間進んでいる場合は次のように設定する。

    awplus(config)# log host 192.168.10.2 time local-offset plus 3 ↓

■ 出力先のタイムゾーンは、UTC（協定世界時）からの時差としても設定できる。たとえば、さきほどのsyslogサーバー192.168.20.2のタイムゾーンがUTCより12時間進んでいるなら、次のように設定する。

    awplus(config)# log host 192.168.10.2 time utc-offset plus 12 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

default log（グローバルコンフィグモード）
log（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A