[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# service http

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] service http`

Webサーバー機能（HTTPサービス）を有効化する。
no形式で実行した場合は、Webサーバー機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ Webサーバー機能を有効化する。

    awplus(config)# service http ↓

### 注意・補足事項

■ Webサーバー機能は下記機能の動作に必要なため、これらの機能を使用するときは有効化すること。

- RESTCONF（Webサーバー機能有効時は、RESTCONF機能も自動的に有効となる）
- Web GUI

■ Webサーバー機能有効時はTCPポート80番（http）と443番（https）がオープンした状態となる。
■ 起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、Webサーバーは有効化されるが、その設定はAMFネットワーク未検出時の一時的な設定であるため、運用上の必要性に応じて無効化すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service http（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

http port（グローバルコンフィグモード）
http secure-port（グローバルコンフィグモード）
http tls-version-minimum（グローバルコンフィグモード）
show http（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A