[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf restricted-login

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] atmf restricted-login`

AMFメンバー（マスター以外）からのワーキングセット（atmf working-set）とリモートログイン（atmf remote-login）の利用に制限をかける。
no形式で実行した場合はワーキングセットとリモートログインの利用制限を解除する。
初期設定では制限なし。
本コマンドで利用制限をかけると、メンバーからはワーキングセット（atmf working-set）を利用できなくなり、また、メンバーからリモートログイン（atmf remote-login）を実行したときにパスワード入力が求められる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### 使用例

■ サポート対象外の操作であるAMFメンバー（マスター以外）からのワーキングセット、リモートログインの利用を制限する。

    SBx81(config)# atmf restricted-login ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定は、コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
■ 本コマンドの設定はshow atmfコマンドで確認できる。ランニングコンフィグ（show running-config）には表示されないので注意。
■ 本コマンド未設定時は、メンバー（マスター以外）からもワーキングセット機能（atmf working-set）が使え、またリモートログイン（atmf remote-login）実行時にパスワードを求められないが、もともとワーキングセットとリモートログインはマスターのCLIから使用するもので、メンバーのCLIからの使用はサポート対象外なので注意すること。本コマンドを実行することで、サポート対象外の操作をより確実に禁止できる。
■ AMFセキュアモード（atmf secure-mode）では、自動的にワーキングセットとリモートログインの利用制限が有効になり、同制限を無効にできなくなる。また、セキュアモードを無効化しても同制限は有効のままとなる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf restricted-login（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf remote-login（特権EXECモード）
atmf secure-mode（グローバルコンフィグモード）
atmf working-set（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A