[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show pbr rules profile

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`> show pbr rules profile NAME`

リンク性能プロファイルの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | リンク性能プロファイル名

### 使用例

    awplus# show pbr rules profile tunnelquality ↓
    Profile:               tunnelquality
      latency bad above                 :  100 ms
      latency good below                :    ms
      jitter bad above                  :  30 ms
      jitter good below                 :  - ms
      pktloss bad above                 :  1.0 %
      pktloss good below                :  - %
      Consecutive success good when     :  -
      Consecutive loss bad when         :  -
      Consecutive loss unreachable when :  -
      preference:          lowest packet loss rate

### 関連コマンド

linkmon profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A