[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp faststart-count

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# lldp faststart-count <1-10>`

`(config)# no lldp faststart-count`

LLDP-MEDのグローバル設定パラメーターmedFastStartRepeatCountの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-10>` | 設定パラメーターmedFastStartRepeatCountの値。この値はLLDP-MED対応装置を新規に検出したとき、LLDP-MEDパケット（ここでは、LLDP-MED情報要素を含むLLDPパケットの意味）を1秒間隔で何回送信するかを示す。初期値は3

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp faststart-count（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A