[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# airtime-fairness mode

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# airtime-fairness mode {evenly|manual}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no airtime-fairness`

無線クライアントの通信モードの違いにより、各無線クライアントの通信スピードに影響を受けないようにするための通信時間（エアタイム）の設定を行う。
初期設定はevenly。

### パラメーター

`evenly` | 各VAPに対し均等にエアタイムを割り振る
`manual` | 各VAPに対してエアタイムを割り振る

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでevenlyを選択時はairtime-fairness enableコマンド実行時と同じ状態です。manual選択時はairtime-percentageコマンドで各VAPに対してエアタイムを任意に割り振ることができます。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- airtime-fairness mode（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

airtime-fairness enable（APプロファイル・無線モード）
airtime-percentage（無線ネットワークモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A