[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa accounting openvpn

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config)# aaa accounting openvpn default EVENT group SERVER`

`(config)# no aaa accounting openvpn default`

OpenVPNクライアント認証のアカウンティングを有効にする。
no形式で実行した場合はOpenVPNクライアント認証のアカウンティングを無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、OpenVPNクライアント認証をパスしたOpenVPNクライアントの情報をRADIUSアカウンティングサーバーに送信する。

### パラメーター

`default` | システム全体に適用されるデフォルトのアカウンティングサーバーリストを指定するときに指定する
`EVENT :=` | `{start-stop|stop-only|none}`
| アカウンティング対象イベント。次のいずれかを選択する
| `start-stop` | 利用開始（ログイン）・終了（ログアウト）の両方
| `stop-only` | 利用終了（ログアウト）のみ
| `none` | なし（事実上アカウンティング無効と同じ）
`group SERVER :=` | `group {radius|GROUPNAME}`
| アカウンティング要求の送信先RADIUSサーバー。次のいずれかを選択する
| `radius` | radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
| `GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する

### 使用例

■ OpenVPNクライアント認証のアカウンティングを有効にする。ここでは、OpenVPNクライアントのログインとログアウトの情報を記録するよう設定している。アカウンティング要求は、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーに送る。

    awplus(config)# aaa accounting openvpn default start-stop group radius ↓

■ 前の例と同様だが、アカウンティング要求の送信先をサーバーグループsrv4openvpn所属のRADIUSサーバーだけに限定している。

    awplus(config)# aaa accounting openvpn default start-stop group srv4openvpn ↓

■ OpenVPNクライアント認証のアカウンティングを無効にする。

    awplus(config)# aaa accounting openvpn default ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa accounting openvpn（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa accounting update（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication openvpn（グローバルコンフィグモード）
aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A