[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel openvpn cipher

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn cipher {aes128|aes256|aes128gcm|aes256gcm}`

`(config-if)# no tunnel openvpn cipher`

対象OpenVPNトンネルインターフェースで使用するデータチャンネルの暗号アルゴリズムを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期状態は未指定。
本コマンド未設定時（アルゴリズム未指定時）はOpenVPNクライアントからの要求に応じてaes256gcm/aes128gcm/aes256/aes128の中から使用するアルゴリズムを選択する。
一方、本コマンド設定時は指定したアルゴリズムを固定的に使用する。

### パラメーター

`aes128` | AES-128-CBC
`aes256` | AES-256-CBC
`aes128gcm` | AES-128-GCM
`aes256gcm` | AES-256-GCM

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn cipher（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
tunnel openvpn authentication（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A