[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# emergency-service-reachable enable

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# [no] emergency-service-reachable enable`

緊急サービス接続機能を有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- emergency-service-reachable enable（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A