[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ips categories

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`# show ips categories`

侵入防御（IPS）機能に組み込まれているIPSカテゴリーデータベースの内容（IPSカテゴリー名）と、各カテゴリーに対するアクションの設定内容を表示する。

### 使用例

■ 侵入防御（IPS）機能に組み込まれているIPSカテゴリーデータベースの内容（IPSカテゴリー名）と、各カテゴリーに対するアクションの設定内容を表示する。

    awplus# show ips categories ↓
    Category (* = invalid)       Action
    ---------------------------------------
      active-ftp                 alert
      checksum                   alert
      ftp-bounce                 alert
      gre-decoder-events         alert
      http-events                alert
      icmp-decoder-events        alert
      ip-decoder-events          alert
      ppp-decoder-events         alert
      smtp-events                alert
      stream-events              alert
      udp-decoder-events         alert

### 関連コマンド

category action（IPSモード）
ips（グローバルコンフィグモード）
protect（IPSモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A