[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# protocol

モード: アプリケーションモード
カテゴリー: UTM / アプリケーション定義

`(config-application)# protocol {tcp|udp|icmp|ipv6-icmp|<0-255>}`

`(config-application)# no protocol`

対象アプリケーションが使用するIPプロトコル（TCP/UDPなど）を指定する。
no形式で実行した場合はIPプロトコルを未指定に戻す。
初期設定は未指定。

### パラメーター

`tcp` | TCP（IPプロトコル番号6を指定しても同じ）
`udp` | UDP（IPプロトコル番号17を指定しても同じ）
`icmp` | ICMPv4（IPプロトコル番号1を指定しても同じ）
`ipv6-icmp` | ICMPv6（IPプロトコル番号58を指定しても同じ）
`<0-255>` | IPプロトコル番号。上記以外のプロトコルを指定する場合に使う

### 使用例

■ アプリケーションmydbが使用するIPプロトコルとしてTCPを指定する。

    awplus(config)# application mydb ↓
    awplus(config-application)# protocol tcp ↓

■ アプリケーションmystreamが使用するIPプロトコルとしてUDPを指定する。

    awplus(config)# application mystream ↓
    awplus(config-application)# protocol udp ↓

■ アプリケーションespが使用するIPプロトコルとして50（ESP）を指定する。

    awplus(config)# application esp ↓
    awplus(config-application)# protocol 50 ↓

■ アプリケーションmydbが使用するIPプロトコルを未指定に戻す。

    awplus(config)# application mydb ↓
    awplus(config-application)# no protocol ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのアプリケーション定義で指定できるIPプロトコルは1つだけなので、TCPとUDPの両方を使うアプリケーションの場合はたとえば「app-tcp」、「app-udp」のようにTCPとUDPでアプリケーション定義を分けるなどの工夫が必要。
■ アプリケーション定義では必ずIPプロトコルを指定する必要がある。ルール作成時にIPプロトコル未指定のアプリケーション定義を指定した場合、該当ルールは有効にならないので注意すること。

### コマンドツリー

    application (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protocol（アプリケーションモード）

### 関連コマンド

dport（アプリケーションモード）
dscp（アプリケーションモード）
icmp-code（アプリケーションモード）
icmp-type（アプリケーションモード）
show application（特権EXECモード）
show application detail（特権EXECモード）
sport（アプリケーションモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A