[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth radius send service-type

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] mac-auth radius send service-type`

RADIUSサーバーにService-Type属性 Call-Check(10)を通知するよう設定する。本設定はMAC認証またはWPAエンタープライズ設定時に使用する。
no形式で実行した場合は、Service-Type属性の通知を停止する。
初期設定は通知しない。

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- mac-auth radius send service-type（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
mac-auth radius dynamic-authorization-client（無線ネットワークモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A