[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ppp username

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ppp username NAME`

`(config-if)# no ppp username`

対象PPPインターフェースで使用するPPP接続用のユーザー名を設定する。
no形式で実行した場合はPPP接続ユーザー名の情報を削除する。
初期状態は未設定。
PPP接続用パスワードはppp passwordコマンドで設定する。

### パラメーター

`NAME` | PPPユーザー名。最大255文字。スペースをのぞくASCII印刷可能文字を使用可能

### 使用例

■ ppp0インターフェースにおいて、PPP接続用ユーザー名としてkoro1を使うよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp username koro1 ↓

■ ppp0インターフェースで使用するPPP接続用ユーザー名の設定を削除する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# no ppp username ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp username（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ppp authentication refuse（インターフェースモード）
ppp password（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A