[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel local id

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / L2TPv3

`(config-if)# tunnel local id <1-2147483647>`

`(config-if)# no tunnel local id`

対象L2TPv3トンネルインターフェースの自装置IDを指定する。
no形式で実行した場合は自装置IDを未指定に戻す。
初期設定は未指定。

### パラメーター

`<1-2147483647>` | 自装置ID

### 使用例

■ L2TPv3トンネルインターフェースtunnel0の自装置IDと対向装置IDを指定する。対向装置では、自装置IDと対向装置IDの指定が逆になる。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode l2tp v3 ↓
    awplus(config-if)# tunnel local id 2 ↓
    awplus(config-if)# tunnel remote id 3 ↓

### 注意・補足事項

■ L2TPv3トンネルインターフェースでは自装置IDと対向装置IDの設定が必須。その際、対向装置との間で、自装置のlocal idと対向装置のremote id、自装置のremote idと対向装置のlocal idを一致させること。
■ 同一装置上にL2TPv3トンネルを複数設定する場合は、トンネルごとに異なるlocal idを指定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel local id（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）
tunnel remote id（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A