[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# expect-html-response

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# [no] expect-html-response`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、HTML形式による応答を受け入れるよう設定する。
本コマンドを設定した場合、HTML形式でない応答はすべて失敗と判断する。
no形式で実行した場合はHTML形式による応答を拒否するよう設定する。
初期設定では未設定（HTML形式による応答はすべて失敗と判断）。

### 使用例

■ 対象DDNSサービスにおいて、HTML形式による応答を受け入れるよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# expect-html-response ↓

■ 対象DDNSサービスにおいて、HTML形式による応答の受け入れを停止する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no expect-html-response ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- expect-html-response（DDNSアップデートメソッドモード）

### 関連コマンド

ddns-update-method（グローバルコンフィグモード）
custom-success（DDNSアップデートメソッドモード）
custom-failure（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A