[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf local area guests

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf local area guests [NODENAME]`

ローカルエリアのゲストノード情報を表示する。

### パラメーター

`NODENAME` | AMFゲストノードが接続されているノード名

### 使用例

    SBx81# show atmf local area guests ↓

    area11 Area Guest Node Information:
    Device          Device          Parent          Guest           IP/IPv6
    Name            Type            Node            Port            Address
    ------------------------------------------------------------------------------
    Simulated       Potemkin        MasterArea11    6.0.1           198.18.0.1
      guest 1

表 1
Device Name | AMFゲストノードのデバイス名
Device Type | AMFゲストノードの機種名
Parent Node | AMFゲストノードが接続されているノード名
Guest Port | AMFゲストノードが接続されているノードのポート番号
IP/IPv6 Address | AMFゲストノードのIPv4/IPv6アドレス

### 関連コマンド

show atmf area（特権EXECモード）
show atmf area guests（特権EXECモード）
show atmf local area guests-detail（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A