[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show bfd interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / BFD

`> show bfd interface [IFNAME]`

指定したインターフェースのBFD情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show bfd interface port1.1.2 ↓
    Interface:                    port1.1.2
    Interval:                     200ms
    Multiplier:                   6
    Local State:                  UP
    Remote Session State:         UP
    Combined Session State:       OK
    Remote Detection Multiplier:  3
    Local Discriminator:          0x9c302dcf
    Remote Discriminator:         0x32340eb8
    Negotiated TX Interval:       500ms
    Negotiated RX Interval:       500ms
    Packet TX Count:              43
    Packet RX Count:              42

### 注意・補足事項

■ BFDが有効なポートで障害を検出しても、show interfaceコマンドによる障害の確認はできません。BFDに関する確認はshow bfdコマンドで行ってください。

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK