[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# default-metric

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# default-metric <1-16>`

`(config-router)# no default-metric`

非RIPng経路をRIPngで再通知するときのデフォルトメトリックを設定する。初期値は1。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
なお、redistributeコマンドのmetricパラメーターで再通知時のメトリックを指定している場合は、そちらが使用される。

### パラメーター

`<1-16>` | 非RIPng経路をRIPngで再通知するときのデフォルトメトリック。初期値は1

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-metric（RIPngモード）

### 関連コマンド

redistribute（RIPngモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK