[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# gvrp dynamic-vlan-creation

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`(config)# [no] gvrp dynamic-vlan-creation`

ダイナミックVLANを作成する機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# gvrp enable ↓
    awplus(config)# gvrp dynamic-vlan-creation ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- gvrp dynamic-vlan-creation（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

gvrp enable（グローバルコンフィグモード）
show gvrp configuration（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK