[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dns forwarding cache

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`> show ip dns [vrf VRFNAME|global] forwarding cache`

DNSキャッシュの内容を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`global` | グローバルVRFインスタンス

### 使用例

■ DNSキャッシュの内容を表示する。

    awplus> show ip dns forwarding cache ↓
    IPv4 addresses in cache:     2
    IPv6 addresses in cache:     1
    Cache size: 1000
    Host
     Address                                           Expires Flags
    example.com
     10.66.120.42                                          892
    app.example.com
     2001:db8:1:1::200e                                    217
    app.example.com
     172.18.100.110                                        129

### 関連コマンド

ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK