[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# boot system

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# boot system {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`(config)# no boot system [backup]`

通常用またはバックアップ用ファームウェアのイメージファイルを指定する。
no形式で実行した場合は、通常用またはバックアップ用ファームウェアの指定を削除する（ファームウェアの指定がないと通常起動できなくなるので注意）。

### パラメーター

`FILEPATH` | 通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーまたはUSBメモリーのルートディレクトリー（flash:/またはusb:/）になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない
`backup FILEPATH` | バックアップ用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）に置かなくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。本パラメーターで指定したバックアップ用ファームウェアは、通常用ファームウェアをロードできなかった場合に使用される

### 使用例

■ フラッシュメモリー上のSBx81CFC960-5.5.5-2.2.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system flash:/SBx81CFC960-5.5.5-2.2.rel ↓

■ USBメモリー上のSBx81CFC960-5.5.5-2.2.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system usb:/SBx81CFC960-5.5.5-2.2.rel ↓

> Note

> > 5.5.5-2.2は説明用の架空バージョンであり、実際には存在しない可能性があります。

### 注意・補足事項

■ イメージファイルの設定は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
■ USBメモリー上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定するには、USB 2.0かつFAT32でフォーマットされている必要があります。ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行った上で導入してください。また、USBメモリー上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定する場合は、すべてのコントロールファブリックカード（CFC）にUSBメモリーを装着してください。
■ USBメモリー上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定するには、あらかじめフラッシュメモリー上のイメージファイルをバックアップ用ファームウェアとして設定しておく必要がある。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる。「no boot system」による通常用またはバックアップ用ファームウェアの指定の削除は可能）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

■ 次の通常起動時にロードされる通常用ファームウェアのイメージファイルがUSBメモリー上にある状態でスタンバイのコントロールファブリックカードを装着し、そのファームウェアがアクティブのコントロールファブリックカードのものと異なると、次の緊急起動時にロードされるバックアップ用ファームウェアのイメージファイルが、USBメモリーではなくフラッシュメモリーにあるものとして指定されてしまう。また、これと同様に、次の通常起動時にロードされる通常用ファームウェアのイメージファイルがUSBメモリー上にある状態でVCSグループに加入し、そのファームウェアがVCSマスターのものと異なると、次の緊急起動時にロードされるバックアップ用ファームウェアのイメージファイルが、USBメモリーではなくフラッシュメモリーにあるものとして指定されてしまう。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- boot system（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

dir（特権EXECモード）
reboot（特権EXECモード）
reload（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK