[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show card detail

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show card detail`

ラインカード、コントロールファブリックカードの詳細な情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show card detail ↓

    Card 1.1:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Type                                    AT-SBx81XS16
    State                                   Online
    Uptime                                  0 days 00:01:55
    Bootloader Version                      2.0.9
    Mac Address                             0000.cd2b.f59c
    Software Version                        5.5.5-2.1

    ...

    Card 1.5:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Type                                    AT-SBx81CFC960
    State                                   Online (Active)
    Uptime                                  0 days 00:02:32
    Bootloader Version                      2.0.9
    Mac Address                             0015.77fd.e614
    Software Version                        5.5.5-2.1

    ...

    Card 1.12:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Type                                    -
    State                                   -
    Uptime                                  -
    Bootloader Version                      -
    Mac Address                             -
    Software Version                        -

    Chassis management subnet address       192.168.255.0

表 1
Card | ラインカード、コントロールファブリックカードのスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで表す
Type | カードの製品名
State | ステータス。Booting（ファームウェア読み込み中）、Initializing（初期化中）、Joining（通信中）、Syncing Firmware（ファームウェア更新中）、Configuring（コンフィグ適用中）、Syncing（スタンバイのコントロールファブリックカードが同期中）、Online（使用可能な状態）、Provisioned（スロットがカード受け入れ準備中）、Disabled（使用不可。アドバンスド ラインカード AT-SBx81XS16 を、12スロットシャーシ AT-SBx8112 のスロット1、2、3、4、8、10以外に装着した場合や、AT-SBx81XLEM のラージテーブルモード時（platform silicon-profile profile3 設定時）に AT-SBx81XLEM 以外のラインカードを装着した場合に表示される）のいずれか。コントロールファブリックカードの場合は、Activeまたは、Standbyも表示される
Uptime | 稼働時間。Stateがonline以外の場合は - が表示される
Bootloader Version | ブートローダーのバージョン。Stateがonline以外の場合は - が表示される
Mac Address | MACアドレス
Software Version | 現在使用中のファームウェアバージョン
Chassis management subnet address | 管理用サブネットのネットワークIPアドレス（/27）

### 注意・補足事項

■ スロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）。

### 関連コマンド

platform silicon-profile（グローバルコンフィグモード）
show card（特権EXECモード）
show provisioning（非特権EXECモード）
show stack（非特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）
show tech-support（特権EXECモード）
stack management subnet（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK