[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip igmp

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`# clear ip igmp [vrf VRFNAME] [group GROUP [IFNAME] | interface IFNAME]`

IGMPグループメンバーシップのエントリーを削除する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`group GROUP :=` | `group {*|A.B.C.D}`
| マルチキャストグループ。指定したグループのエントリーをすべてのインターフェースから削除する。省略時はすべてのエントリーが対象になる（*を指定するのと同じ）
| `*` | すべてのエントリーを対象にする
| `A.B.C.D` | マルチキャストグループアドレス。指定したグループのエントリーだけを対象にする
`IFNAME` | インターフェース名。GROUPパラメーターに特定のグループ（A.B.C.D）を指定した場合、指定したインターフェース上に登録されているエントリーだけを対象にする。GROUPパラメーターに*を指定した場合は指定できない
`interface IFNAME` | インターフェース名。指定したインターフェース上に登録されているすべてのエントリーを削除する

### 注意・補足事項

■ スタティック登録したグループ（ip igmp static-groupコマンド）は削除されない。

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp snooping source-timeout（インターフェースモード）
ip igmp snooping source-timeout（グローバルコンフィグモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK