[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match ipv4

モード: フローレコードモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config-flow-record)# [no] match ipv4 {dscp|protocol|source-address|destination-address}`

フローを識別するためのIPv4フィールドをフローキーとして登録する。
no形式で実行した場合は、指定したIPv4フィールドをフローキーから削除する。

### パラメーター

`dscp` | DSCP値
`protocol` | プロトコル情報
`source-address` | 送信元IPアドレス
`destination-address` | 宛先IPアドレス

### 使用例

    awplus(config-flow-record)# match ipv4 dscp ↓
    awplus(config-flow-record)# match ipv4 protocol ↓
    awplus(config-flow-record)# match ipv4 source-address ↓
    awplus(config-flow-record)# match ipv4 destination-address ↓

### 注意・補足事項

■ フローは、ハードウェアIPアクセスリストのフィルタリング用内部領域を消費するため、設定済みのハードウェアIPアクセスリストに影響を与える可能性がある。
■ 一つのフローレコード内でmatch ipv4コマンドとmatch ipv6コマンドを同時に使用することはできない。

### コマンドツリー

    flow record (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match ipv4（フローレコードモード）

### 関連コマンド

match transport（フローレコードモード）
flow record（グローバルコンフィグモード）
match ipv6（フローレコードモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK