[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport remote-mirror-egress

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# switchport remote-mirror-egress vlan <vlan-id>`

対象スイッチポートを、指定したリモートミラーリングVLANのリモートミラーポートとして設定する。
指定したリモートミラーリングVLANのソースポートからコピーされたトラフィックは、リモートミラーポートに出力される。

### パラメーター

`<vlan-id>` | vlan mode remote-mirror-vlanコマンドで作成したリモートミラーリングVLANのID

### 使用例

■ ポート1.1.1を、リモートミラーリングVLAN「vlan 2」のリモートミラーポートとして設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1 ↓
    awplus(config-if)# switchport remote-mirror-egress vlan 2 ↓

■ ポート1.1.1から、リモートミラーリングVLAN「vlan 2」のリモートミラーポート設定を解除する。

    awplus(config)# interface port1.1.1 ↓
    awplus(config-if)# no switchport remote-mirror-egress ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport remote-mirror-egress（インターフェースモード）

### 関連コマンド

remote-mirror interface（インターフェースモード）
vlan mode remote-mirror-vlan（VLANモード）
show remote-mirror（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK