[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform silicon-profile

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`(config)# platform silicon-profile {profile1|profile3}`

`(config)# no platform silicon-profile`

スイッチチップのメモリー割り当て（プロファイル）を変更する。
no形式で実行した場合はメモリー割り当てを初期設定に戻す。
初期設定はプロファイル指定なし。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。

> Note

> > 以下ではアドバンスド ラインカードとラインカードを総称して「ラインカード」と記述しています。

本コマンドは次の (1) ～ (2) の構成でしか使用できない。
それ以外の構成では、本コマンドを実行していない初期設定（プロファイル指定なし）でのみ運用可能。

- (1) ラインカードを AT-SBx81GT40、AT-SBx81GS24a、AT-SBx81XS16、AT-SBx81XLEM だけで構成している場合
  → profile1 を指定可能
- (2) ラインカードを AT-SBx81XLEM だけで構成している場合
  → profile3（AT-SBx81XLEM ラージテーブルモード）を指定可能
- AT-SBx81GT24とAT-SBx81GS24a、もしくは AT-SBx81GT24とAT-SBx81XLEMを組み合わせるなど、上記 (1) ～ (2) 以外の構成で使用している場合
  → 初期設定（プロファイル指定なし）のみ使用可能

表 1：コントロールファブリックカード、ラインカードごとに使用可能なプロファイル
コントロールファブリックカード ラインカード | silicon-profile
指定なし （初期設定） | profile1 | profile3
AT-SBx81CFC960 | ○ | ○ | ○
AT-SBx81GT24 | ○ | - | -
AT-SBx81GT40 | ○ | ○ | -
AT-SBx81XS16 | ○ | ○ | -
AT-SBx81GS24a | ○ | ○ | -
AT-SBx81XLEM | ○ | ○ | ○

- 各種ラインカードを混在して使用する場合、一部のラインカードが対応していないプロファイルを設定すると、設定したプロファイルに対応していないラインカードは disabled ステータス（上記表内の「-」箇所）となり使用不可になります。
  disabled ステータスになった場合は、適切なプロファイルに変更、もしくは指定なし（「no platform silicon-profile」を入力）に変更の上、設定を保存して再起動してください。

本コマンドは機能間でのメモリー配分を変更するもので、関連する platform routingratio、platform fdb-l3-hostsコマンドの設定とあわせて、次に示すとおり各種登録数に影響する。

プロファイル指定なし （AT-SBx81CFC960、AT-SBx81GT40、AT-SBx81GT24、AT-SBx81GS24a、AT-SBx81XS16、AT-SBx81XLEM）
Entry | platform routingratio設定
ipv4only unicast | ipv4only balanced | ipv4andipv6 unicast | ipv4andipv6 balanced （初期設定）
MACアドレス登録数 | 16K | 16K | 16K | 16K
IPv4ホスト登録数 | 3K ※1 | 2K ※1 | 3K ※1 | 2K ※1
IPv6ホスト登録数 | - | - | 1526 ※2 | 1398 ※2
IPv4ルート登録数 | 12K ※1 ※10 | 11K ※1 ※10 | 6184 ※1 ※10 | 5672 ※1 ※10
IPv6ルート登録数 | - | - | 1526 ※2 | 1398 ※2
Multicast | 1K | 2K | 1K | 2K
※1 IPv4ホスト登録数分、または、IPv4ルート登録数分を含んだ値。(例：ipv4only unicastの場合、IPv4ホスト登録数が3KのときのIPv4ルートの最大登録数は9Kとなる。また、IPv4ルートの最大登録数が10KのときのIPv4ホスト最大登録数は2Kとなる。) ※2 IPv6ホスト登録数分、または、IPv6ルート登録数分を含んだ値。(例：ipv4andipv6 balancedの場合、IPv6ルート登録数が1000のときのIPv6ホストの最大登録数は398となる。また、IPv6ホスト登録数が1000のときのIPv6ルートの最大登録数は398となる。)
profile1 （AT-SBx81CFC960、AT-SBx81GT40、AT-SBx81GS24a、AT-SBx81XS16、AT-SBx81XLEM）
Entry | platform routingratio設定
ipv4only unicast | ipv4only balanced | ipv4andipv6 unicast | ipv4andipv6 balanced （初期設定）
MACアドレス登録数 | 32K | 32K | 32K | 32K
IPv4ホスト登録数 | 7K ※3 | 6K ※3 | 7K※3 | 6K※3
IPv6ホスト登録数 | - | - | 1910 ※4 | 1782 ※4
IPv4ルート登録数 | 15K（推奨 13K）※3 ※10 | 14K（推奨 13K）※3 ※10 | 7720※3 ※10 | 7208※3 ※10
IPv6ルート登録数 | - | - | 1910 ※4 | 1782 ※4
Multicast | 1K | 2K | 1K | 2K
※3 IPv4ホスト登録数分、または、IPv4ルート登録数分を含んだ値。(例：ipv4only unicastの場合、IPv4ホスト登録数が7KのときのIPv4ルート推奨登録数は6Kとなる。また、IPv4ルート登録数が5KのときのIPv4ホスト最大登録数は2Kとなる。) ※4 IPv6ホスト登録数分、または、IPv6ルート登録数分を含んだ値。(例：ipv4andipv6 balancedの場合、IPv6ホスト登録数が1000のときのIPv6ルートの最大登録数は782となる。また、IPv6ルート登録数が1000のときのIPv6ホスト最大登録数は782となる。)
profile3（AT-SBx81XLEM ラージテーブルモード） （AT-SBx81CFC960、AT-SBx81XLEM）
Entry | platform routingratio設定 ※7
ipv4andipv6 multicast | ipv4andipv6 balanced （初期設定）
platform fdb-l3-hosts設定 ※8
- | - | L3ルーティングモード （初期設定） | ホストモード
MACアドレス登録数 | 128K | 64K | 128K | 64K
IPv4ホスト登録数 | 16376 | 64K | 22520 | 64K
IPv6ホスト登録数 | 16376 | 32K | 22520 | 32K
IPv4ルート登録数 | 100000 ※9 | 100000 ※9 | 100000 ※9 | 100000 ※9
IPv6ルート登録数 | 50000 ※9 | 50000 ※9 | 50000 ※9 | 50000 ※9
Multicast | 8K | 8K | 2K | 2K
※7 platform routingratioコマンドでマルチキャスト登録数を8K（8K (*,G)、または 4K (S,G)、4K (*,G)）まで増やすことが可能。ipv4only、unicastパラメーターは使用不可。 ※8 platform fdb-l3-hostsコマンドでルート登録数とホスト登録数のどちらを重視するか選択可能。 ※9 BGPのみ使用した場合。OSPFのみ使用した場合は10000ルート。RIPのみ使用した場合は7000ルート。複数のプロトコルを併用した場合は、それぞれ半分の値となる。また、IPv6使用時は、IPv4使用時の半分の値となる。

※10 IPサブネットVLAN、ポリシーベースルーティング未使用時。IPサブネットVLANを使用した場合は52、ポリシーベースルーティングを使用した場合は4を引いた数となる。

### パラメーター

`profile1` | AT-SBx81GT40、AT-SBx81XS16、AT-SBx81GS24a、AT-SBx81XLEMで使用可能
`profile3` | AT-SBx81XLEM ラージテーブルモード。AT-SBx81XLEMで使用可能

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。
■ 本コマンドでプロファイルを設定した場合、設定したプロファイルに対応していないラインカードは disabled ステータスとなり、使用不可となる。
■ 本コマンドで profile3（ラージテーブルモード）を指定する場合は、下記の制限および注意事項がある。

- AT-SBx81XLEM以外のラインカードは使用できない（show card、show card detailコマンドではStateがDisabledになる）。
- AT-SBx81CFC960上のSFP/SFP+ポート1～4は無効化され、通常のスイッチポートとしては使用できなくなる。ただし、VCS機能（stack enable）を有効化することによりスタックポートとしては使用可能。
- platform fdb-l3-hostsコマンドで、ルート登録数重視の「L3ルーティングモード」とホスト登録数重視の「ホストモード」の切り替えが可能。
- platform fdb-l3-hostsコマンドでホストモードを使用し、大量のホストを使用する場合、arp-aging-timeoutコマンド、mac address-table ageing-timeコマンドでエージアウトまでの時間を600秒以上に設定することを推奨。
- BGPで大量の経路を扱う場合は、bgp graceful-restart restart-timeコマンドで推定リスタート所要時間を400秒以上に設定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform silicon-profile（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

platform fdb-l3-hosts（グローバルコンフィグモード）
platform routingratio（グローバルコンフィグモード）
police counters（ポリシーマップ・クラスモード）
show card（特権EXECモード）
show card detail（特権EXECモード）
show platform（特権EXECモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK