[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp peer default-peer

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# [no] ip msdp peer A.B.C.D default-peer`

指定したMSDPピアをデフォルトピアとして設定する。
デフォルトピアからのSA（Source-Active）メッセージはRPFチェックなしで受け入れられる。
複数のデフォルトピアを設定することが可能だが、デフォルトピアとして認識されるのは1つだけ。
no形式で実行した場合は、指定したデフォルトピアの設定を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | MSDPデフォルトピアのIPv4アドレス

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp peer default-peer（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp peer（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK