[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# cd

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`# cd DIRPATH`

ローカルファイルシステム上の指定したディレクトリーに移動する（指定したディレクトリーをカレントディレクトリーにする）。
ログイン直後のカレントディレクトリーは「flash:/」（フラッシュメモリーのルートディレクトリー）。

### パラメーター

`DIRPATH` | 移動先ディレクトリーのパス。大別すると次の3種類の指定方法がある
| `DEVICE:/DIRECTORY` | デバイス名を含む絶対パス（例：「flash:/home/zein」、「nvs:/」）
| `/DIRECTORY` | カレントデバイス上の絶対パス（カレントディレクトリーと同じデバイス上の絶対パス）（例：「/home/admin/config」）
| `DIRECTORY` | カレントディレクトリーからの相対パス（例：「.configs/ssh」、「../..」）

### 使用例

■ 以下、ディレクトリー移動の具体例を示す。
なお、以下の各例に登場するディレクトリー「flash:/home」、「flash:/home/zein」、「flash:/home/zein/report」、「flash:/home/admin」、「flash:/home/admin/config」は、説明のためmkdirコマンドを使ってあらかじめ作成しておいたもので、本製品の初期状態では存在しない。

1. ログイン直後のカレントディレクトリーは、フラッシュメモリー（flash:）の/（ルート）ディレクトリー。

       awplus> enable ↓
       awplus# pwd ↓
       flash:/

2. 同じデバイス上のディレクトリー「home/zein」に移動。「flash:/」からの相対パス「home/zein」は「flash:/home/zein」となる。

       awplus# cd home/zein ↓
       awplus# pwd ↓
       flash:/home/zein

3. NVS（nvs:）の/ディレクトリーに移動。「nvs:/」はデバイス名を含む絶対パス表記。

       awplus# cd nvs:/ ↓
       awplus# pwd ↓
       nvs:/

4. 再びフラッシュメモリー上の/tmpディレクトリーに移動。「flash:/tmp」もデバイス名を含む絶対パス表記。

       awplus# cd flash:/tmp ↓
       awplus# pwd ↓
       flash:/tmp

5. 今度はカレントデバイス上の絶対パス指定「/home/admin/config」により、同じフラッシュメモリー上の/home/admin/configディレクトリーに移動。

       awplus# cd /home/admin/config ↓
       awplus# pwd ↓
       flash:/home/admin/config

6. 相対パス表記「../../zein/report」を用いて、同じフラッシュメモリー上の/home/zein/reportディレクトリーに移動。「..」は親ディレクトリー、すなわち、1階層上のディレクトリーを指す。したがって、「../..」は2階層上のディレクトリーを指す。

       awplus# cd ../../zein/report ↓
       awplus# pwd ↓
       flash:/home/zein/report

7. 再度相対パス表記「../../..」を使ってフラッシュメモリーの/ディレクトリーに戻る。「../../..」は3階層上のディレクトリーを指す。

       awplus# cd ../../.. ↓
       awplus# pwd ↓
       flash:/

### 注意・補足事項

■ 外部メディア（USBメモリー）を抜く前には、必ずcdコマンドでカレントディレクトリーを外部メディア以外のデバイスに移動すること。カレントディレクトリーが外部メディア上にある状態で、外部メディアを抜き、その後外部メディアを挿しなおすと、本製品が外部メディアを認識しないことがある。その場合は、カレントディレクトリーを外部メディア以外に移動し（例：cd flash:/）、その後外部メディアを抜き挿しすること。
■ Apricorn社のSecureUSBメモリーASK-256-8GB/16GB/32GB使用時、カレントディレクトリーがUSBメモリー上にある間は、ASK-256-8GB/16GB/32GB上のアクセスLEDが点滅状態のままになるが、動作上の問題はない。また、カレントディレクトリーをUSBメモリー以外に移動すると点滅状態は解除される。

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
dir（特権EXECモード）
mkdir（特権EXECモード）
move（特権EXECモード）
pwd（特権EXECモード）
rmdir（特権EXECモード）
show file（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK