[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# flowcontrol

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# flowcontrol receive {on|off}`

`(config-if)# no flowcontrol`

対象スイッチポートでフローコントロール（802.3x PAUSEの受信）を有効または無効にする。
no形式で実行した場合はフローコントロールを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`receive {on|off}` | 802.3x PAUSEの受信だけを有効にするときはon、無効にするときはoffを指定する

### 使用例

■ スイッチポート1.1.1～1.1.4でフローコントロール（PAUSEフレームの受信のみ）を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4 ↓
    awplus(config-if)# flowcontrol receive on ↓

■ スイッチポート1.1.1～1.1.4でフローコントロール（PAUSEフレームの受信のみ）を無効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4 ↓
    awplus(config-if)# flowcontrol receive off ↓

または、no形式を使って次のようにしても同じ。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4 ↓
    awplus(config-if)# no flowcontrol ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AT-SBx81XLEM/XS8にてAT-SP10TM、AT-SP10TM/Iを使用し、2.5Gまたは5Gの速度で通信を行っているポートでは未サポート。
■ スタックメンバーまたはラインカードをまたぐ通信において、ジャンボフレーム転送機能とフローコントロールの併用は未サポート。
■ 本製品の実装ではPAUSEフレームの受信（受信により送信を一時停止）のみをサポート。PAUSEフレームの送信についてはサポート対象外。
■ フローコントロール（802.3x PAUSEの受信）を有効にすると、スイッチポートのデュプレックスモードがオートネゴシエーション以外の固定設定であっても、フローコントロールが動作する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- flowcontrol（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show flowcontrol interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK