[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ipv6 rip route

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`# clear ipv6 rip route {connected|static|rip|ospf|bgp|all|X:X::X:X/M}`

RIPng経路表から指定した種類の経路エントリーを削除する。

### パラメーター

`connected` | 非RIPngインターフェースの直結経路（ipv6 router ripコマンドを実行していないインターフェースの直結経路）
`static` | スタティック経路（ipv6 routeコマンドで登録した経路）
`rip` | RIPng経路
`ospf` | OSPFv3経路
`bgp` | BGP経路
`all` | すべての経路
`X:X::X:X/M` | 指定した経路エントリー

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### 関連コマンド

ipv6 router rip（インターフェースモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
router ipv6 rip（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 rip（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK