[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 forwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 一般設定

`(config)# [no] ipv6 forwarding`

IPv6機能を有効化する。
no形式で実行した場合はIPv6機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ IPv6機能を有効化する手順は次のとおり。

1. ルーティングテーブル用メモリー領域をIPv6に割り当てる。
   「ipv4andipv6」を指定してplatform routingratioコマンドを実行し、設定を保存した上で、システムを再起動する。

       awplus(config)# platform routingratio ipv4andipv6 ↓
       The device needs to be restarted for this change to take effect.
       awplus(config)# end ↓
       awplus# copy running-config startup-config ↓
       Building configuration...
       [OK]
       awplus# reload ↓
       reboot system? (y/n): y ↓
       ...

2. 再起動によってIPv6へのメモリー割り当てが有効になったら、ipv6 forwardingコマンドを実行して、IPv6機能を有効化する。

       awplus(config)# ipv6 forwarding ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでIPv6機能を有効化するときは、あらかじめ「ipv4andipv6」を指定してplatform routingratioコマンドを実行し、設定を保存した上でシステムを再起動すること。これを行わないとスイッチチップのルーティングテーブル用メモリー領域がIPv6に割り当てられないため、IPv6機能を使用できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 forwarding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

platform routingratio（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK