[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim state-refresh origination-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# ip pim state-refresh origination-interval <1-100>`

`(config-if)# no ip pim state-refresh origination-interval`

（PIM-DM）対象インターフェースにおけるState Refreshメッセージの送信間隔（State Refresh Interval）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-100>` | State Refreshメッセージの送信間隔（State Refresh Interval）。単位は秒。初期値は60

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim state-refresh origination-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip pim dense-mode（インターフェースモード）
show ip pim dense-mode interface（非特権EXECモード）
show ip pim dense-mode mroute（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK