[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 pim sparse-mode local-members

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`> show ipv6 pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode local-members [IFNAME]`

（PIM-SMv6）PIM-SMv6インターフェース直下のマルチキャストグループメンバー情報を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのPIM-SMv6インターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode local-members ↓
    PIM Local membership information

    vlan1:

      (*, ff02::1:ff6b:4783) : Include

    vlan203:

      (*, ff0e:1::4) : Include

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode local-members vlan1 ↓
    PIM Local membership information

    vlan1:

      (*, ff02::1:ff6b:4783) : Include

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK