[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# area range

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# area AREAID range X:X::X:X/M {advertise|not-advertise}`

`(config-router)# no area AREAID range X:X::X:X/M`

（ABRでのみ有効）エリア間経路（タイプ3LSA）の集約設定（集約経路エントリー）を追加する。
no形式で実行した場合は、集約経路エントリーを削除する。
エリア間経路の集約経路エントリーは、指定したネットワークの範囲におさまる、より具体的なエリア内経路を1つにまとめるもの。たとえば、集約経路エントリー「2001:db8:1234::/48」を作成すると、この範囲におさまるエリア内経路「2001:db8:1234:1000::/56」「2001:db8:1234:2000::/56」「2001:db8:1234:3000::/56」は、1つのタイプ3LSA「2001:db8:1234::/48」に集約された上で他のエリアに通知される（広告しない設定も可能）。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`X:X::X:X/M` | 集約後のネットワークアドレス（プレフィックス）。X:X::X:X/Mに包含される個々のエリア内経路は1つの経路X:X::X:X/Mに集約される
`advertise|not-advertise` | advertiseを指定した場合は、集約したアドレスをタイプ3LSAとして他のエリアに通知する。not-advertiseを指定した場合は、X:X::X:X/Mに包含される個々のエリア内経路を他エリアに通知しない。省略時はadvertise

### 使用例

■ エリア2のABRにおいて、エリア2内の経路情報を2001:db8:1234::/48に集約してから他エリアに通知するよう設定する。

    awplus(config-router)# area 2 range 2001:db8:1234::/48 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
    router ipv6 vrf ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area range（OSPFv3モード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK