[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# service test

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config)# [no] service test`

本製品をインターフェースのループバックテストを実行するためのモードに切り替える。
no形式で実行した場合は、本製品をループバックテスト用のモードから通常動作のモードに戻す。
初期状態は通常動作モード。
実際にテストを行うには、本コマンドの実行後、interfaceコマンドでテスト対象のインターフェースを指定してインターフェースモードに入り、test interfaceコマンドを実行する。

> Note

> > Do not test interfaces on a device that is part of a live network—disconnect the device first.

### 使用例

    awplus(config)# service test ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service test（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clear test interface（特権EXECモード）
test interface（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK