[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# ip A.B.C.D`

Pingポーリングの監視対象機器を指定する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 監視対象機器のIPアドレス

### 使用例

■ Pingポーリング設定「1」の監視対象機器として、10.1.2.3を指定する。

    awplus(config)# ping-poll 1 ↓
    awplus(config-ping-poll)# ip 10.1.2.3 ↓

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip（Pingポーリングモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK