[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp peer keep-alive

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp peer A.B.C.D keep-alive <10-60>`

`(config)# no ip msdp peer A.B.C.D keep-alive`

指定したMSDPピアにおけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔を設定する。
各MSDPピアにip msdp peer hold-timeコマンドで設定されているMSDPピア接続が切断されるまでの時間よりも小さい値を設定する必要がある。
本コマンドで個々のMSDPピアに送信間隔を設定した場合、ip msdp keep-aliveコマンドで設定した送信間隔は上書きされる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`A.B.C.D` | MSDPピアのIPv4アドレス
`<10-60>` | MSDPピアにおけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔。単位は秒。初期値は60

### 使用例

MSDPピア10.0.0.8におけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔を55秒に設定する。

    awplus(config)# ip msdp peer 10.0.0.8 keep-alive 55 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp peer keep-alive（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp sa-cache-timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）
show ip msdp sa-cache（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK