[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dhcp snooping agent-option

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show ip dhcp snooping agent-option [interface IFRANGE]`

DHCP Snooping のオプションであるリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | 表示するインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能

### 使用例

    awplus> show ip dhcp snooping agent-option ↓
    DHCP Snooping Option 82 Configuration:
    Key: C Id = Circuit Id Format
    R Id = Remote Id
    S Id = Subscriber Id
    Option 82 insertion ............... Enabled
    Option 82 on untrusted ports ...... Not allowed
    ----------------------------------------------------------------
    vlan1 C Id = vlanifindex
    R Id = Access-Island-01-M1
    vlan2 C Id = vlantriplet
    R Id = Access-Island-01-M1
    vlan3 C Id = vlantriplet
    R Id = Access-Island-01-M3
    vlan4 C Id = vlantriplet
    R Id = 0000.cd28.074c
    vlan5 C Id = vlantriplet
    R Id = 0000.cd28.074c
    vlan6 C Id = vlantriplet
    R Id = 0000.cd28.074c
    port1.1.1 S Id =
    port1.1.2 S Id =
    port1.1.3 S Id = phone_1
    port1.1.4 S Id =
    port1.1.5 S Id =
    port1.1.6 S Id = phone_2
    port1.1.7 S Id = PC_1
    port1.1.8 S Id =
    port1.1.9 S Id =
    port1.1.10 S Id =
    port1.1.11 S Id =
    port1.1.12 S Id =

### 関連コマンド

ip dhcp snooping agent-option（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping agent-option remote-id（インターフェースモード）
ip dhcp snooping subscriber-id（インターフェースモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK