[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# http vrf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# http vrf VRFNAME`

`(config)# no http vrf`

Webサーバーの動作対象VRFインスタンスを指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定（グローバルVRFインスタンスで動作する）。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- http vrf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show http（非特権EXECモード）
service http（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK